nandApp Demos

# NAND アプリサンプルデモ

## 場所

`$TwlSDK/build/demos.TWL/nandApp`

## コンパイル方法

`$TwlSDK/build/demos.TWL/nandApp` ディレクトリに移り、

> `% make`

と入力します。コンパイルが始まり、 NAND アプリのインポート形式である `.tad` ファイルが、

> `$TwlSDK/build/demos.TWL/nandApp/(サンプル名)/bin/(プラットフォーム)/(ターゲット)/`

の下に生成されます。例えば、

> `$TwlSDK/build/demos.TWL/nandApp/simple/bin/ARM9-TS.LTD/Release/simple.tad`

が `simple` デモのインポート用ファイルとなります。

## 実行方法

以下のうちの一つを行います。

- IS-TWL-DEBUGGER ソフトウェアで *.tad ファイルを開いてインポート/実行する。
- $TwlSDK/bin/ARM9-TS/Release/TwlNmenu.srl を使用して、SD カードに格納した *.tad ファイルをインポートした後、起動する。

## 説明

デモ名 | ディレクトリ | 動作
--- | --- | ---
`simple` | `demos.TWL` | ROM アーカイブを使用する単純な NAND アプリを作成するサンプルです。
`backup` | `demos.TWL` | NAND アプリでセーブデータ領域を使用するサンプルです。
`other_backup` | `demos.TWL` | 他の NAND アプリのセーブデータ領域を使用するサンプルです。
`sharedFont` | `demos.TWL` | 本体内蔵フォントをロードするサンプルです。
`SubBanner` | `demos.TWL` | サブバナーを使用するサンプルです。

## 動作

ensata では正常動作しません。

## 参照

## 履歴

2008/09/16 sharedFont を追加。現状に合わせて整理/更新
2008/07/11 SubBanner を追加
2007/12/01 初版