# CAMERA_GET_FRAME_BYTES

## 定義

  `#include <twl/camera.h>`
  `#define CAMERA_GET_FRAME_BYTES(width, height) (CAMERA_GET_LINE_BYTES(width) * (height))`

## 説明

`CAMERA_DmaRecv*()` で設定するフレームの合計サイズを計算します。
引数に指定する横幅、縦幅は、`CAMERA_DmaRecv*()` のリファレンスに記述のあるように、`CAMERA_SetTrimmingParams()` 等を呼び出した場合は、そこで設定した値となり、呼び出していなければ、`CAMERA_I2CSize*()` で設定した値となります。

## 参照

`CAMERA_DmaRecv*、CAMERA_SetTrimmingParams、CAMERA_I2CSize*`

## 履歴

2008/01/15 初版