# G3_MakeTexPlttBaseParam

## 構文

      #include <nitro/gx/g3.h>

      static inline
      GXTexPlttBaseParam G3_MakeTexPlttBaseParam( u32 plttBaseAddr, GXTexFmt texfmt )

## 引数

plttBaseAddr | パレットのベースアドレス
texfmt | テクスチャのフォーマット

## 返り値

REG_G3TEXPLTT_BASEへ設定するアドレス値

## 説明

テクスチャパレットのベースアドレスをテクスチャパレットベースレジスタ(REG_G3_TEXPLTT_BASE)へ設定する値に変換するための関数です。`G3*_TexPlttBase()` を使用する場合には必要ありませんが、texfmt が定数として与えられた場合には最適化により高速に実行されます。

## 参照

G3*_TexPlttBase

## 履歴

Ver. 2004/01/19