# NNS_SndPlayerSetTrackPitch

## 構文

      #include <nnsys/snd.h>

      void NNS_SndPlayerSetTrackPitch(
              NNSSndHandle* handle,
              u16 trackBitMask,
              int pitch );

## 引数

`handle` | サウンドハンドルのポインタです。
`trackBitMask` | トラックビットマスクです。
`pitch` | 音程変化の値です。値の範囲は、-32768〜32767です。

## 返り値

なし。

## 説明

シーケンストラックの音程を変更します。

サウンドハンドル`handle`に、結びつけられたシーケンスのトラックピッチを変更します。 サウンドハンドルが無効の場合は、何もしません。

`trackBitMask`で、設定するトラックを指定します。 下位ビットから順に、トラック0、トラック1、トラック2、、、を表し、ビットが立っているトラック全てに対して、 音程を変更します。 例えば、トラック2とトラック5の音程を変更したい場合は、 (1 << 2) | (1 << 5) すなわち、0x0024 とします。

`pitch`は正の値で高い方へ、負の値で低い方へ変化します。 ±64でちょうど半音変化します。（呼ぶたびに効果が累積されるわけではありません）

## 参照

なし。

## 履歴

2004/06/01 サウンドハンドルはシーケンスと結びつくように記述修正
2004/04/01 初版