# NNS_G3dGlbOrthoW

## 構文

      #include <nnsys/g3d/glbstate.h>

      void
      NNS_G3dGlbOrthoW(
          fx32 t,
          fx32 b,
          fx32 l,
          fx32 r,
          fx32 n,
          fx32 f,
          fx32 scaleW
      );

## 引数

t | nearクリップ面上辺のy座標
b | nearクリップ面下辺のy座標
l | nearクリップ面左辺のx座標
r | nearクリップ面右辺のx座標
n | 視点からnearクリップ面までの距離
f | 視点からfarクリップ面までの距離
scaleW | ビューボリュームの精度調整パラメータ

## 返り値

なし。

## 説明

G3Dライブラリ内部で保持しているグローバル状態に、正射影行列をセットします。

## 参照

`NNS_G3dGlbOrtho, NNS_G3dGlbFrustumW, NNS_G3dGlbPerspectiveW`

## 履歴

2004/08/02 初版