# WM_GetDispersionBeaconPeriod

## 構文

      #include <nitro/wm.h>

      u16 WM_GetDispersionBeaconPeriod( void );

## 引数

なし。

## 返り値

無線通信親機において設定すべきビーコン間隔を返します。

## 説明

無線通信において親機として通信を開始する際に設定すべきビーコン間隔をms単位で取得します。
複数の親機が全く同じビーコン間隔で通信している場合は、子機がWM_StartScan( )によって親機を探索した際に いくつかの親機を長期間発見できない場合があります。この現象を緩和するために、当関数では適度にばらついた 設定すべきビーコン間隔を返します。

## 参照

`WM_SetParentParameter, WM_GetDispersionScanPeriod`

## 履歴

2004/10/18 初版