Readme for TWL BatteryIconSample

# Readme for TWL BatteryIconSample 1.0

2008 年 12 月 5 日

## はじめに

本パッケージは、DSi メニューで使用されている電池残量アイコンを、アプリケーションで利用可能な形に切り出したものです。

具体的には以下のサンプルデータが、NITRO-CHARACTER 形式で含まれています。

- 白背景電池残量アイコン (msk_launcher_U.*)
  DSi メニューのランチャー画面で使用されている、白背景の電池残量アイコンです。
- 黒背景電池残量アイコン (sm_setting_U_common.*)
  DSi メニューの本体設定画面で使用されている、黒背景の電池残量アイコンです。

なお、アプリケーション内で電池残量を表示する事自体は必須ではありませんし、もし電池残量を表示する場合にでも、本パッケージに含まれているサンプルデータを使用する事は必須ではありません。

## 注意事項

本パッケージを利用する際の注意事項は以下の通りです。

- 基本的に、データは改変せずに使用してください。
  各段階の目盛りに割り振られた色味を多少変更する程度は構いませんが、誰しもが 青・赤・オレンジ と認識できる範囲に留めてください。
- 電池残量表示は、下記の 「DSi メニューにおける電池残量表示の仕様」 に準拠することを推奨します。(必須ではありません)

## DSi メニューにおける電池残量表示の仕様

DSi メニューにおける電池残量表示の仕様は以下の通りです。

### 画面表示

### バッテリーの段階

段階 | 電源ランプ | 画面表示 | 備考
--- | --- | --- | ---
5 | 青 | 青4 |
4 | 青 | 青3 |
3 | 青 | 青2 |
2 | 赤 | 赤1 |
1 | 赤 （点滅） | 赤1点滅 (表示40フレーム) (非表示20フレーム) | TWL モードで ARM7 側でアプリ内に警告できる。 表示40フレーム 非表示20フレーム
0 | - | - | 電源がはいりません
充電中 （AC アダプタがささってる） | オレンジ ※充電ランプ | オレンジ充電中 | セルアニメーション 「charge」 をループ再生 2コマ各60フレーム

### 充電中について

本体の電源が OFF の場合、充電が完了すると充電ランプが消えますが、本体の電源が ON の場合、充電が完了しても充電ランプは消えませんので、ユーザーは充電の完了を知ることはできません。
また充電が完了しても割り込み等は発生しませんので、アプリケーションも充電の完了を検知することはできません。

## 変更履歴

2008/12/05　新規公開しました。